**Aer conditionat Gree Fairy**

Specificatii tehnice

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: | Aer conditionat Gree Fairy LCLH GWH18ACD-K6DNA1I, 18000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Inverter, Auto Clean, Generator Cold Plasma |
| Cod producator: | GWH18ACD-K6DNA1I |
| Garantie comerciala: | 36 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
| **Informatii Montaj** | |
| Informatii | [Solicitare instalatori autorizati zonali](https://www.gree.ro/solicitare-instalare-zonala/) |
| **Specificatii Tehnice Generale** | |
| Model | GWH18ACD-K6DNA1I |
| Gama / Linia / Seria | Fairy LCLH |
| Model unitate exterioara | GWH18AFD-K6DNA2I |
| **Instalare Si Montaj** | |
| Kit instalare | Nu |
| Alimentare electrica | Unitate externa |
| **Detalii Produs** | |
| Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Capacitate de racire | 18000 BTU |
| Suprafata recomandata | 45 m² |
| Ventilare | Da |
| Viteze | 7 |
| Timer | Da |
| Filtre | Lavabil Suplimentar cu efect anti-bacterian |
| Filtru Plasma | Da |
| Functii | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare Auto Restart Auto Clean Wi-Fi Inteligent Control Generator Cold Plasma Modul sleep Autodiagnoza Buton Turbo Timer Protectie aer rece |
| Telecomanda | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Continut pachet | Unitate interioara Unitate exterioara Telecomanda Manual de utilizare |
| **Capacitate De Racire** | |
| Capacitate de racire | 17742 BTU/h |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Putere consumata la racire | 1576 W |
| Racire | 5199 W |
| Intensitate curent la racire | 10.5 A |
| Flux de aer racire | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 m3/h |
| SEER | 7.1 |
| **Capacitate De Incalzire** | |
| Capacitate de incalzire | 19107 BTU/h |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata la incalzire | 1436 W |
| Incalzire | 5599 W |
| Intensitate curent la incalzire | 11 A |
| Flux de aer incalzire | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 m3/h |
| SCOP | 4.2 |
| **Unitate Interioara** | |
| Dimensiuni (L x A x I) | 1013 x 307 x 221 mm |
| Greutate unitate interioara | 13.5 kg |
| Zgomot maxim unitate interioara | 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 dB |
| Dezumidificare | 1.9 l/h |
| Culoare | Alb |
| **Unitate Exterioara** | |
| Dimensiuni (L x I x A) | 802 x 555 x 350 mm |
| Greutate unitate exterioara | 30.5 kg |
| Zgomot maxim unitate exterioara | 56 dB |
| Tip compresor | Inverter |
| Agent de racire | R32 |
| **Alte Detalii** | |
| Altele | [Fisa tehnica produs](https://www.pcgarage.ro/data/manuals/b0fd003f2684433428e02f2c36e6e2ce.pdf) |