**Cuptor incorporabil Bosch**

Specificatii tehnice

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: | Cuptor incorporabil Bosch HSG7584B1, Electric, 71 L, Multifunctional, Eco Clean Direct, Perfect Steam, Air Fry, Grill, Clasa A+, Negru |
| Cod producator: | HSG7584B1 |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
| **Detalii Produs** | |
| Tip | Cuptor |
| Tip incastrare | Incorporabil |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica | A+ |
| Caracteristici | Timer Iluminare Sistem de siguranta 23 moduri de preparare Ghidaje telescopice Inchidere usa cu amortizare |
| Functii | Autocuratare hidrolitica Ventilare |
| Tehnologii | Eco Clean Direct Perfect Steam Steam Boost Added Steam PerfectBake Plus |
| Afisaj | Da |
| Panou de comanda | Digital |
| Accesorii | 1x Gratar 5x Tavi |
| Dimensiuni | 59.5 x 59.4 x 54.8 cm |
| Greutate | 44.9 kg |
| Tensiune alimentare | 220 - 240 V |
| Lungime cablu de alimentare | 1.2 m |
| **Caracteristici** | |
| Tip cuptor | Electric |
| Aprindere | Electrica |
| Alimentare | Electrica |
| Volum | 71 L |
| Temperatura maxima | 250 °C |
| Mod incalzire | Abur Air fry Convectie aer 4D Convectie - nivel delicat Deshidratare Dezghetare cu abur Fermentare Gatire la temperatura redusa Grill cu convectie aer Grill cu suprafata mare Grill cu suprafata mica Incalzire conventionala delicata Incalzire inferioara Incalzire intensiva Incalzire superioara / inferioara Mentinere calda Preincalzire Reincalzire cu abur Pizza |
| Autocuratare | Hidrolitica |