**Hota Bosch decorativa DWK98PR60**

Specificatii tehnice

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: | Hota Bosch decorativa DWK98PR60, TouchControl, 3 trepte, Putere de absorbtie 840 m3/h, 90 cm, Sticla neagra |
| Cod producator: | DWK98PR60 |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
| **Detalii Produs** | |
| Tip | Hota |
| Tip incastrare | Standard |
| Design | Decorativa |
| Culoare | Negru |
| Material | Inox/Sticla |
| Clasa energetica | A+ |
| Consum anual energie | 32 kWh |
| Caracteristici | Iluminare LED |
| Functii | Indicator schimbare filtru grasime Indicator schimbare filtru carbon Mod ventilare intensiva |
| Tehnologii | PerfectAir EcoSilence Drive DirectSelect |
| Afisaj | Nu |
| Panou de comanda | Digital |
| Dimensiuni | 128.7 x 98.4 x 54.8 cm |
| Greutate | 26.3 kg |
| Tensiune alimentare | 220 - 240 V |
| Lungime cablu de alimentare | 1.3 m |
| **Caracteristici** | |
| Metoda de ventilare | Recirculare / Evacuare |
| Debit minim de aer absorbit | 378 m³/h |
| Debit maxim de aer absorbit | 837 m³/h |
| Nivel zgomot | 55 / 67 / 71 dB |
| Putere | 160 W |
| Trepte putere | 5 |
| Numar motoare | 2 |
| Eficienta fluid dinamic | A |
| Eficienta iluminare | A |
| Eficienta filtrare grasime | B |
| Tip filtru | Lavabil |
| Material filtru | Aluminiu |
| Numar filtre | 2 |
| Diametru burlan de aerisire | 120 mm |
| **Observatii** | |
| Mentiuni | Optiunea de recirculare a aerului este disponibila doar daca este instalat kit-ul de recirculare optional |